PCF8591_YL‑40_schema.pdf 

PCF8591 8‑Bit A/D D/A Converter Module
AIN0 ‑ Jumper P5 ‑ Light Dependent Resistor (LDR)
 AIN1 ‑ Jumper P4 ‑ Thermistor
 AIN2 ‑ Not connected
 AIN3 ‑ Jumper P6 ‑ Potentiometer
RaspberryPi 
pi@raspberrypi ~ $ grep snd /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 
blacklist snd-bcm2708

pi@raspberrypi ~ $ grep i2c /etc/modules
i2c_dev

pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- --                         

pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 readall
+------+---------+--------+
|  Pin | Digital | Analog |
+------+---------+--------+
|  120 |     0   |   132  |
|  121 |     0   |   224  |
|  122 |     0   |    89  |
|  123 |     0   |   119  |
+------+---------+--------+
pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 aread 120
132
pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 aread 121
224
pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 aread 122
99
pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 aread 123
118

pi@raspberrypi ~ $ gpio -x pcf8591:120:0x48 awrite 120 128