Author: [see doc]
Document comments: generated by HTML::FormatRTFWithImages (v?, using HTML::TreeBuilder v3.130, and HTML::Parser v3.55)

~~dakle od 12‑16 pitanja i odgovori newbies (LiveCD)i dolaze cure i Amigisti~~
 ~~‑od 16 python tutorial ‑~~ da li je najavljenim Amigistima to zanimljivo ?
Naravno:
http://threeseas.net/mind/python/AmigaPython/amigaext.html 
http://www.monkeyhouse.eclipse.co.uk/amiga/python/ 
‑daljnje slaganje Ivanovog P120 retroModela odgadjamo ako ostalo zazivi
‑mislim da ce to sve biti dinamicki modificirano u hodu, jer je previshe nepoznanica...
‑ipak za sljedeci put nachi ili stalno mjesto Amiga‑i 1200+BlizzardPowerBoard+BiVisionPPC graf. kartici ili preselit ju u Tower od vrtlara cvijeche ili novo kuchiste od recikliranogAthlona800
? spajanje monitora VGA adapter (bezBvision) ili VGA sa BiVision
 ? spajanje tastature ‑‑ prelaz trakasti u AT ili PS/2
 ? mishevi u banani ‑‑ nabavit "Topolino" ili zlotat sam po shemi s Amineta
 ? nevalidirane hardove istochit na zdrave, pa ih sparticionirat i bezuvjetno formatirat:
 DH0: ‑‑ Workbench 3.1(3.5, 3.9)600MB (6GB pcEkvival. da se lako frkne na cd
 DH!: ‑‑ Aplikacije 600MB
 DH2: ‑‑ proglasit / [~~root~~]om od APUS/Linux‑a ili chak i m68k‑Linux‑a
 DH3: ‑‑ proglasit /swap ‑om 64‑128MB
A1200, Blizzard PowerPerformanceChip Board Motorola MC68040/25 MHz sa PPC 603e*/175MHz, SCSI NCR, 32MB RAM (ima i 64 doubleSided), Teac 40x CD‑Rom, CD‑RW?
 hardovi 3.2GB, FoG  nek wrati onaj od Slackware‑a, modem V.34+/33600 Rockwell chipset, miš, ?parnet,sernet?, 2,5" u 3,5" adapter
ovo se donekle poklapa sa staijim frameworkom:
http://www.razmjenavjestina.org/[RazmjenjivaciVjestina]/[DrGspot]/[TrebaZaGentooPPCdemo ]
~~nema shanse da sve to stignemo, no ima dana a i subota :~~)
                                                  
original  Jan 27 4:17pm