https://tasmota.github.io/docs/devices/Nedis‑WIFIP310FWT/ 
https://templates.blakadder.com/nedis_WIFIP310FWT.html 
Description: 3 port AC outlets (European Schucko Type F) + 4 USB power outlets
Power input: 16 A ‑ 230 VAC
Max. Power: 3680 W
Power output: USB: 5 VDC /2.4 A each
mapping

GPIO #	Component	
GPIO00	None	
GPIO01	Led1i	
GPIO02	None	
GPIO03	Button1	
GPIO04	Relay2	
GPIO05	Relay1	
GPIO09	None	
GPIO10	None	
GPIO12	None	
GPIO13	Relay3	
GPIO14	Relay4	
GPIO15	None	
GPIO16	None	
FLAG	Analog	

Template:
{"NAME":"Nedis WIFIP310","GPIO":[0,56,0,17,22,21,0,0,0,23,24,0,0],"FLAG":1,"BASE":18}

new template for version 9
IO":[0,320,0,32,225,224,0,0,0,226,227,0,0,4704],"FLAG":0,"BASE":18}